# Дизайн – проект Благоустройства детской игровой площадки по ул. Лесная в с. Паспаул

# Чойского района Республики Алтай

Проектом благоустройства предлагается размещение на территории детской игровой площадки следующего оборудования:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | Описание |
|  | Карусель «Колесо» **ИО.03.5**  Размер: 1650х1650х800  Масса 120кг  *(ИО.03.6)*  Объём 2.65 кб |
|  | Детские качели двойные без подвеса  **ИО.04.1.1**  Размер: 3590х1670х2250  Масса 54 кг  Объём: 0.25кб  *(ИО.04.02)* |
|  | Качели «Птицы гнездо» без подвеса  **ИО.04.4**  Размер:  3800х1600х2600  Масса 100кг  Объём: 0.55кб  *(ИО.04.17)* |
| 04_08 | Подвес на цепях  **ИО.04.6**  Размер:  400х230х21  *(ИО.04.19)* |
| 04_11 | Подвес для малышей на цепях  ИО.04.6.2  Размер:  300х450х300  *(ИО.04.21)* |
| &kcy;&ocy;&mcy;&pcy;&lcy;&iecy;&kcy;&tcy;&ucy;&yucy;&shchcy;&icy;&iecy; &dcy;&lcy;&yacy; &mcy;&acy;&fcy; &dcy;&iecy;&tcy;&scy;&kcy;&icy;&iecy; &kcy;&acy;&chcy;&iecy;&lcy;&icy; &scy; &pcy;&ocy;&dcy;&vcy;&iecy;&scy;&acy;&mcy;&icy; | Подвес «Гнездо»  **ИО.04.6.6**  Плетение выполнено из армированного каната диам. 1000мм. Длина подвесов 1340мм  Диаметр качелей — 1000 мм.  Вес 15кг  Объём: 0.01кб  *(ИО.04.26)* |
| 05_02 | Качалка «Бегемотик» **ИО.05.1.1**  Размер: 850х466х890  Масса 43кг  *(ИО.05.02)* |
| 05_07 | Качалка «Автомобиль» **ИО.05.1.5**  900х466х800  Масса 36 кг  *(ИО.05.07)* |
|  | Игровой комплекс  **ИК.08.1**  Размер:: 3800х3300х2200 Высота площадок: 1,2-1м |
|  | Скамья 1 **ОДБ.01.01**  Размер: 1500х390х400 |
|  | Столик со скамьями 5 **ОДБ.02.05**  Размер: 1500х1220х2100 |
|  | Урна 1  **ОДБ.08.01**  Размер: 400х300х650 |